Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

**Dostawa mebli i sprzętu medycznego**

I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz uruchomienie mebli i sprzętu medycznego dla Wydziału Ochrony Zdrowia PWSZ w Tarnowie. Zamówienie obejmuje:

1. Łóżko porodowe – 1 szt.
2. Fotel ginekologiczny – 1 szt.
3. Inkubator zamknięty – 1 szt.
4. Detektor tętna płodu – 1 szt.
5. Parawan i kotara do zapewnienia intymności podczas badania – 1 szt.
6. Akcesoria do stabilizacji pozycji ciała pacjenta (Pas pomocniczy, pas pomocniczy na biodra M i L, pas spinający nogi, podstawka obrotowa pod nogi, poduszka obrotowa, deska do transferu, łatwoślizg rękaw, plecak) – 1 szt.
7. Ciśnieniomierz oscylometryczny do automatycznego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi – 3 szt.
8. Miednicomierz – 4 szt.
9. Stetoskop położniczy – 4 szt.
10. Sprzęt do nauki pobierania materiału do badań laboratoryjnych i bakteriologicznych stosowanych w położnictwie, neonatologii i ginekologii – 1 szt.
11. Sprzęt do nauki pobierania wymazu do oceny biocenozy z pochwy i szyjki macicy oraz wymazu cytoonkologicznego – 1 szt.
12. Sprzęt do nauki wykonania gazometrii w tym z krwi pępowinowej – 1 szt.
13. Sprzęt do nauki zakładania zgłębnika do żołądka w tym u niemowlęcia i noworodka – 1 szt.
14. Zestaw do odciągania pokarmu z akcesoriami – 1 szt.
15. Położnicze udogodnienia porodowe (worek sacco, piłka "fasola") – 1 szt.
16. Materac/mata gimnastyczna 200x120x5 cm – 1 szt.
17. Drabinka gimnastyczna – 1 szt.

II. Przedmiot zamówienia według kodów CPV:

33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne

33192000-2 Meble medyczne

33141620-2 Zestawy medyczne

33152000-0 Inkubatory

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

|  |
| --- |
| 1. **Łóżko porodowe**
 |
| L.p. | Specyfikacja techniczna | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| 1. | Łóżko porodowe przeznaczone dla pacjentek rodzących, zapewniające komfort w czasie porodu i w czasie połogu. Umożliwia ułożenie pacjentki w każdej pozycji do porodu: klasycznej, siedzącej, bocznej, klęczącej, kucznej.  | TAK |  |
| 2. | Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych, lakierowanych metodą proszkową, odporną na uszkodzenia mechaniczne, zadrapania oraz środki dezynfekcyjne. | TAK |  |
| 3. | Konstrukcja łóżka bardzo stabilna, zapewnia bezpieczeństwo dla rodzącej i personelu. *Zamawiający dopuszcza również inne rozwiązanie zapewniające odpowiednią przestrzeń pod siedziskiem ułatwiającą mycie i dezynfekcję łóżka np. cztery punkty podparcia zintegrowane z leżem oraz sześć punktów podparcia zintegrowanych z podstawą łóżka.* | TAK |  |
| 4. | Łóżko wyposażone z dwie barierki boczne przy segmencie pleców. Barierki składane, brak wymaganej jakiejkolwiek przestrzeni w celu złożenia barierek. Złożenie następuje po naciśnięciu przycisku wbudowanego po zewnętrznej stronie barierki. *Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, które wymaga niewielkiej przestrzeni w celu opuszczenia barierek.* | TAK |  |
| 5. | Elektryczna regulacja wysokości łóżka w zakresie 600 - 1000 mm +/- 50 mm liczonym od powierzchni materaca.*Zamawiający dopuszcza też elektryczną regulację wysokości łóżka w zakresie 700 - 1060 mm +/- 10 mm liczonym od powierzchni materaca.* | TAK |  |
| 6. | Elektryczna regulacja podnoszenia i opuszczania oparcia pleców w zakresie od - 150 do 700 , +/- 5 0 . | TAK |  |
| 7. | Elektryczna, oddzielna regulacja nachylenia siedziska w zakresie od 0 0 do 200 , +/- 5 0 .*Zamawiający dopuszcza elektryczną regulację nachylenia siedziska w zakresie od 0o do +13,5o oraz od 0o do -12o za pomocą funkcji przechyłów wzdłużnych dostępnych na pilocie.* | TAK |  |
| 8. | Możliwość blokowania funkcji elektrycznych przez personel medyczny za pomocą immobilisera. | TAK |  |
| 9. | Segment nożny (platforma dla noworodka) leża z regulacją wysokości, regulacją położenia wzdłużnego oraz kąta nachylenia i możliwością całkowitego wsunięcia pod siedzisko wraz z materacem. Regulacja kąta nachylenia w zakresie min. 0 – 20o. Dźwignie zwalniające możliwość schowania/regulacji segmentu nożnego od strony personelu. *Zamawiający dopuszcza rozwiązanie polegające na możliwości wsunięcia segmentu pod siedzisko po odjęciu materaca oraz regulację kąta nachylenia w zakresie od 0o do +13,5o oraz od 0o do -12o za pomocą funkcji przechyłów wzdłużnych dostępnych na pilocie.*  | TAK |  |
| 10. | Regulacja podnóżków manualna, możliwość regulacji jedną ręką:W poziomie 0-60o (+/-5o)W pionie 0 – 140o (+/-5o)Każdy podnóżek wyposażony w podkolannik z dodatkową regulacją w pionie i poziomie oraz z możliwością wysunięcia podkolannika z podnóżka w celu lepszego dopasowania łóżka do wysokości rodzącej. Podnóżki tapicerowane w kolorze materaców łóżka. *Zamawiający dopuszcza regulację podkolanników manualną z możliwością regulacji kąta pochylenia w wielu płaszczyznach oraz o dużym zakresie regulacji w pionie, dodatkowo łóżko wyposażone w podnóżki. Zamawiający dopuszcza podkolanniki i podnóżki ergonomiczne, wykonane z estetycznej pianki poliuretanowej w kolorze czarnym.*  | TAK |  |
| 11. | Możliwość ustawienia łóżka w pozycji Trendelenburga min. - 15 0 , +/- 5 0 . | TAK |  |
| 12. | Możliwość ręcznego opuszczenia oparcia – funkcja CPR segmentu pleców. | TAK |  |
| 13. | Łóżko przejezdne, podstawa jezdna zapewnia stabilność i mobilność łóżka z centralną blokadą kół; funkcja jazdy "na wprost". Dźwignia blokady hamulca umieszczona z boku podstawy.  | TAK |  |
| 14. | Łóżko porodowe wyposażone w bezszwowe materace wykonane ze specjalnego antybakteryjnego materiału odpornego na promieniowanie UV. Dostępny wybór kolorów.*Zamawiający dopuszcza łóżko wyposażone w materace wykonane ze specjalnego antybakteryjnego materiału odpornego na promieniowanie UV w kolorze ciemnoniebieskim.*  | TAK |  |
| 15. | Materace odejmowane, zabezpieczone od spodu przed wnikaniem cieczy silikonem. Materace wzmocnione płytą z kompozytu. *Zamawiający dopuszcza materace odejmowane, zabezpieczone przed wnikaniem cieczy o wysokim profilu bez konieczności wzmocnienia płytą.* | TAK |  |
| 16. | Wyposażenie łóżka:* materace: oparcia pleców i siedziska, segmentu nożnego,
* materac dla noworodka,
* miska ginekologiczna ze stali nierdzewnej,
* podkolanniki (komplet) mocowane za pomocą uchwytów do szyn w segmencie siedziska,
* oparcia pod stopy (komplet),
* uchwyty rąk (komplet) mocowane do szyn ramy leża,
* poręcze boczne z panelami sterującymi,
* uchwyt do pozycji kucznej.

*Zamawiający dopuszcza poręcze boczne przystosowane do zawieszenia pilota.* | TAK |  |
| 17. | Dokumenty (raporty techniczne, karty charakterystyki itp.) potwierdzające antybakteryjność lakieru i tworzywa (dołączyć do oferty). | TAK |  |
| 18. | Łóżko dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta. | TAK |  |
| 19. | Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne. | TAK |  |
| 20. | Dostępność części zamiennych w okresie 10 lat. | TAK |  |
| 21. | Możliwość wyboru koloru materaców. *Zamawiający dopuszcza materace w kolorze ciemnoniebieskim.* | TAK |  |
| 22. | Okres gwarancji. | minimum 36 miesięcy |  |
| 1. **Fotel ginekologiczny**
 |
| L.p. | Specyfikacja techniczna | Parametry wymagane  | Parametry Oferowane |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe. | TAK |  |
| 2. | Podstawa stalowa lakierowana proszkowo. | TAK |  |
| 3. | Tapicerka bezszwowa, kolorystyka do wyboru. | TAK |  |
| 4. | Regulacja oparcia pleców za pomocą sprężyn gazowych. | TAK |  |
| 5. | Siedzisko z regulacją pochylenia za pomocą sprężyn gazowych. | TAK |  |
| 6. | Możliwość uzyskania pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga. | TAK |  |
| 7. | Podkolanniki z regulacją we wszystkich płaszczyznach. | TAK |  |
| 8. | Segment nożny demontowalny. | TAK |  |
| 9. | Zintegrowany stopień ułatwiający wchodzenie na fotel. | TAK |  |
| 10. | Pojemnik ze stali nierdzewnej. | TAK |  |
| 11. | Szerokość fotela 70 cm +/- 5 cm. | TAK |  |
| 12. | Dopuszczalne obciążenie minimum 140 kg. | TAK |  |
| 13. | Kąt nachylenia oparcia pleców minimum 0 do 80 stopni. | TAK |  |
| 14. | Długość fotela z segmentem nożnym 190 cm +/- 5 cm. | TAK |  |
| 15. | Regulacja Trendelenburga 30 stopni +/-5 stopni. | TAK |  |
| 16. | Regulacja anty-Trendelenburga 20 stopni +/-5 stopni. | TAK |  |
| 17. | Wysokość siedziska 80 cm +/-5 cm. | TAK |  |
| 1. **Inkubator zamknięty**
 |
| L.p. | Specyfikacja techniczna | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| 1. 1
 | Inkubator zamknięty przeznaczony dla wcześniaków i noworodków. | TAK |  |
|  | Podstawa jezdna z możliwością zablokowania każdego kółka. | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe 100-240V AC, 50-60 Hz. | TAK |  |
|  | **Kopuła** |  |  |
|  | Konstrukcja kopuły dwuścienna. | TAK |  |
|  | Kurtyna powietrzna zapobiegająca spadkowi temperatury po otwarciu drzwiczek. | TAK |  |
|  | Minimum 6 drzwiczek, zapewniających dostęp do noworodka z każdej strony. | TAK |  |
|  | Minimum 12 otworów przelotowych z uszczelkami do wprowadzenia przewodów, cewników lub respiratorowych układów pacjenta. Umiejscowienie otworów umożliwiające wyjęcie noworodka z inkubatora bez odłączania przewodów, cewników i rur. | TAK |  |
|  | Możliwość odchylenia przedniej i tylnej ścianki. | TAK |  |
|  | Niski poziom hałasu wewnątrz kopuły zapewniający komfort przebywającego w nim noworodka, min. 45 dB*Niski poziom hałasu: < 40 dB spełni wymogi Zamawiającego.* | TAK |  |
|  | Tacka na kasetę rentgenowską, umiejscowiona pod materacykiem. Montaż kasetki bez konieczności przemieszczania dziecka. | TAK |  |
|  | Mechanizm regulacji nachylenia materacyka w zakresie minimum ±12°. | TAK |  |
|  | Wygodna obsługa inkubatora – panel sterowania, zbiornik wody oraz regulacja przechyłu realizowana z przodu inkubatora. | TAK |  |
|  | Wygodna obsługa inkubatora – panel sterowania, zbiornik wody oraz regulacja przechyłu realizowana z przodu inkubatora. | TAK |  |
|  | Wymienny filtr powietrza. | TAK |  |
|  | **Sterowanie i obsługa** |  |  |
| 1. 11
 | Panel sterowania umieszczony z przodu urządzenia, wyposażony w kolorowy ekran LCD o przekątnej ekranu minimum 7”. | TAK |  |
|  | Automatyczne blokowanie przycisków zapobiegające przypadkowemu przyciśnięciu klawiszy.*Zamawiający dopuszcza blokadę przycisków ekranowych realizowaną poprzez naciśnięcie przycisku, jeżeli przycisk znajduje się w miejscu, niepozwalającym na przypadkowe wciśnięcie.* | TAK |  |
|  | Prezentacja na ekranie mierzonych i ustawionych wartości parametrów temperatury, wilgotności stężenia tlenu. | TAK |  |
|  | Widoczny stale na ekranie wykres trendów z zakresem do 3 dni monitorowania. | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru parametrów wyświetlanych na ekranie trendów (temperatura powietrza, temperatura skóry, wilgotność). | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlenia na ekranie okna pomocy ze skrócona instrukcją obsługi panelu sterowania wraz ze zdjęciami ułatwiającymi poznanie obsługi urządzenia. | TAK |  |
|  | Procedura auto-testu podczas włączania inkubatora sprawdzająca prawidłowość działania systemu. | TAK |  |
|  | **Regulacja i pomiar temperatury** |  |  |
|  | Inkubator wyposażony w układ automatycznej regulacji temperatury w zależności od mierzonej temperatury powietrza lub od temperatury skóry noworodka. | TAK |  |
|  | Pomiar temperatury skóry noworodka może być realizowany w dwóch punktach jednocześnie. | TAK |  |
|  | Na wyposażeniu dwa czujniki temperatury skóry. | TAK |  |
|  | **Regulacja i pomiar wilgotności** |  |  |
|  | Automatyczny układ sterowania i pomiaru wilgotności powietrza pod kopułą. | TAK |  |
|  | Zakres regulacji wilgotności regulowany w zakresie do min. 95% przy rozdzielczości 1%.*Zamawiający dopuszcza zakres regulacji wilgotności: 30-95% wilgotności względnej z przyrostem o 5%.* | TAK |  |
|  | Zbiornik na wodę znajdujący się poza przedziałem pacjenta, możliwa sterylizacja w autoklawie. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zewnętrzny ekran z możliwością obrotu, o przekątnej minimum 7” do wyświetlania obrazu z kamery umieszczonej wewnątrz inkubatora, mierzonych parametrów oraz danych z czujnika saturacji.*Zamawiający dopuszcza inkubator bez tej funkcji.* | TAK |  |
|  | **Alarmy** |  |  |
|  | System alarmowy wizualny i dźwiękowy. Alarmy dotyczące temperatury, wilgotności. | TAK |  |
|  | Alarmy systemowe wraz z opisem informujące o nieprawidłowej pracy urządzenia. | TAK |  |
|  | Akumulator litowo-jonowy zapewniający alarm dźwiękowy przez min. 30 minut przy braku zasilania zewnętrznego.*Zamawiający dopuszcza akumulator NiMH zapewniający prąd do obsługi alarmu awarii zasilania przez ok. 10 min.* | TAK |  |
| 1. **Detektor tętna płodu**
 |
| L.p. | Specyfikacja techniczna | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe. | TAK |  |
|  | Funkcja osłuchiwania i wyświetlania na ekranie częstości pracy serca płodu. | TAK |  |
|  | Wodoszczelna sonda. | TAK |  |
|  | Sonda zamontowana na elastycznym, kręconym i wodoszczelnym kablu. | TAK |  |
|  | Częstotliwość pracy sondy 3MHz. | TAK |  |
|  | Zakres odczytów min. 50 – 210 uderzeń na minutę. | TAK |  |
|  | Wyświetlacz LCD, kolorowy, graficzny, HD. | TAK |  |
|  | Informacja o niskim poziomie energii baterii. | TAK |  |
|  | Cyfrowa redukcja szumów. | TAK |  |
|  | Znacznik zdarzeń personelu/ruchów płodu. | TAK |  |
|  | Wymienna karta pamięci micro SD na wyposażeniu. | TAK |  |
|  | Nagrywanie, odtwarzanie, przesyłanie sesji FHR i audio. | TAK |  |
|  | Współpraca z systemem nadzoru okołoporodowego, możliwość przesłania zapamiętanych badań do systemu. | TAK |  |
|  | Złącze micro USB. | TAK |  |
|  | Wbudowany głośnik. | TAK |  |
|  | Możliwość współpracy z słuchawkami stereo, złącze” mini jack”. | TAK |  |
|  | Oszczędzanie energii - automatyczne wyłączenie po zakończeniu badania i braku sygnału Dopplera. | TAK |  |
|  | na wyposażeniu ładowarka sieciowa micro USB klasy medycznej. | TAK |  |
|  | Na wyposażeniu etui, żel, kalkulator ciążowy, instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK |  |
| 1. **Parawan i kotara do zapewnienia intymności podczas badania**
 |
| L.p. | Specyfikacja techniczna | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe. | TAK |  |
|  | Stelaż stalowy lakierowany proszkowo. | TAK |  |
|  | 4 kółka ułatwiające przemieszczanie parawanu. | TAK |  |
|  | Zasłonka z możliwością wyboru koloru. | TAK |  |
|  | Szerokość parawanu minimum 95 cm. | TAK |  |
|  | Wysokość parawanu minimum 170 cm. | TAK |  |
| 1. **Akcesoria do stabilizacji pozycji ciała pacjenta – 1szt.**
 |
| L.p. | Specyfikacja techniczna | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
|  | Pas pomocniczy – 1szt. | TAK |  |
|  | Pas pomocniczy na biodra M– 1szt. | TAK |  |
|  | Pas pomocniczy na biodra L – 1szt. | TAK |  |
|  | Pas spinający nogi – 1szt. | TAK |  |
|  | Podstawka obrotowa pod nogi – 1szt. | TAK |  |
|  | Poduszka obrotowa – 1szt. | TAK |  |
|  | Deska do transferu – 1szt. | TAK |  |
|  | Łatwoślizg rękaw. | TAK |  |
|  | Plecak – 1szt. | TAK |  |
| 1. **Ciśnieniomierz oscylometryczny do automatycznego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi (3 szt.)**
 |
| L.p. | Specyfikacja techniczna | Parametry wymagane | Parametryoferowane |
|  | Ciśnieniomierz naramienny. | TAK |  |
|  | Duży czytelny wyświetlacz LCD. | TAK |  |
|  | Wbudowana pamięć minimum 30 ostatnich pomiarów, data i godzina. | TAK |  |
|  | Wykrywanie arytmii. | TAK |  |
|  | Wskaźnik naładowania akumulatorów. | TAK |  |
|  | Wskaźnik poprawnego założenia mankietu i wskaźnikiem ruchu pacjenta. | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru: 20 - 280 mmHg – ciśnienie krwi, 40 - 200 uderzeń na minutę – tętno. | TAK |  |
|  | Zasilanie 4 x bateria AA, zasilacz (w zestawie). | TAK |  |
|  | Etui. | TAK |  |
| 1. **Miednicomierz (4 szt.)**
 |
| L.p. | Specyfikacja techniczna | Parametry wymagane | Parametryoferowane |
|  | Wykonany z wysokostopowej stali. | TAK |  |
|  | Stal chirurgiczna. | TAK |  |
|  | Typ Breisky. | TAK |  |
|  | Wielorazowego użytku. | TAK |  |
|  | Wymiar 33 cm. | TAK |  |
|  | Możliwość wielokrotnej sterylizacji. | TAK |  |
| 1. **Stetoskop położniczy (4 szt.)**
 |
| L.p. | Specyfikacja techniczna | Parametry wymagane | Parametryoferowane |
|  | Kształt trąbki umożliwiający dobrą akustykę. | TAK |  |
|  | Wykonany z wytrzymałego aluminium. | TAK |  |
|  | Typ Pinard. | TAK |  |
|  | Długość całkowita 15,5 cm. | TAK |  |
| 1. **Sprzęt do nauki pobierania materiału do badań laboratoryjnych i bakteriologicznych stosowanych w położnictwie, neonatologii i ginekologii.**
 |
| L.p. | Specyfikacja techniczna | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| 1. | Wzierniki jednorazowe. | TAK |  |
| 2. | Wymazówki z podłożem transportowym (pochwa, szyjka). | TAK |  |
| 3. | Probówki do pobrania materiału. | TAK |  |
| 4. | Szkiełka podstawowe mikroskopowe (z matowym paskiem). | TAK |  |
| 5. | Szkiełka nakrywkowe. | TAK |  |
| 6. | Utrwalacz do preparatu. | TAK |  |
| 7. | Szczoteczki typu cervex – brusch. | TAK |  |
| 8. | Wymazówki bez podłoża do usunięcia nadmiaru śluzu przed badaniem. | TAK |  |
| 9. | Pałeczka plastikowa z wacikiem (sterylne). | TAK |  |
| 10. | Teczka lub pudełko na utrwalone preparaty do transportu. | TAK |  |
| 1. **Sprzęt do nauki pobierania wymazu do oceny biocenozy z pochwy i szyjki macicy oraz wymazu cytoonkologicznego.**
 |
| L.p. | Specyfikacja techniczna | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| 1. | Wzierniki jednorazowe. | TAK |  |
| 2. | Wymazówki z podłożem transportowym (pochwa, szyjka). | TAK |  |
| 3. | Szkiełka podstawowe mikroskopowe (z matowym paskiem). | TAK |  |
| 4. | Szkiełka nakrywkowe. | TAK |  |
| 5. | Utrwalacz do preparatu. | TAK |  |
| 6. | Szczoteczki typu cyto- brusch. | TAK |  |
| 7. | Wymazówki bez podłoża do usunięcia nadmiaru śluzu przed badaniem. | TAK |  |
| 8. | Pałeczka plastikowa z wacikiem (sterylne). | TAK |  |
| 9. | Teczka lub pudełko na utrwalone preparaty do transportu. | TAK |  |
| 10. | Sterylny zestaw do wymazu z szyjki macicy. | TAK |  |
| 1. **Sprzęt do nauki wykonania gazometrii w tym z krwi pępowinowej.**
 |
| L.p. | Specyfikacja techniczna | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| 1. | Strzykawki do gazometrii. | TAK |  |
| 2. | Kapilary do gazometrii. | TAK |  |
| 3. | Specjalny zestaw do pobrania krwi pępowinowej dla banku komórek macierzystych. | TAK |  |
| 1. **Sprzęt do nauki zakładania zgłębnika do żołądka w tym u niemowlęcia i noworodka.**
 |
| L.p. | Specyfikacja techniczna | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| 1. | Zgłębniki jałowe, jednorazowego użytku poliuretanowe, o różnych rozmiarach . | TAK |  |
| 2. | Serwety do osłonięcia dziecka. | TAK |  |
| 3. | Strzykawki 50 ml do zaaspirowania treści żołądkowej. | TAK |  |
| 4. | Rękawiczki jednorazowego użytkuLignina. | TAK |  |
| 5. | Lidokaina1% lub 2 % żel lub spray (środek znieczulający błonę śluzową i ułatwiający wprowadzenie zgłębnika). | TAK |  |
| 6. | Miska nerkowata. | TAK |  |
| 7. | Przylepiec | TAK |  |
| 1. **Zestaw do odciągania pokarmu z akcesoriami**
 |
| L.p. | Specyfikacja techniczna | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| 1. | Elektryczny laktator do odciągania pokarmu. | TAK |  |
| 2. | Trzystopniowa regulacja rytmu ssania. | TAK |  |
| 3. | Trzystopniowa regulacja siły ssania. | TAK |  |
| 4. | Miękka nakładka masująca. | TAK |  |
| 5. | Panel sterujący. | TAK |  |
| 6. | Laktator z butelką wąskotorową 120 ml ze smoczkiem. | TAK |  |
| 7. | Zestaw do przechowywania pokarmu. | TAK |  |
| 8. | Zasilacz sieciowy. | TAK |  |
| 9. | Pojemnik do przechowywania pokarmu. | TAK |  |
| 10. | Adaptor. | TAK |  |
| 11. | Worek na laktator. | TAK |  |
| 1. **Położnicze udogodnienia porodowe (worek sacco, piłka "fasola").**
 |
| L.p. | Specyfikacja techniczna | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| 1. | Worek sako z Ekoskóry – 1 szt. | TAK |  |
| 2. | Piłka rehabilitacyjna fasola wykonana z tworzywa ABS – 1 szt. | TAK |  |
|  **16. Materac/mata gimnastyczna 200x120x5 cm** |
| L.p. | Specyfikacja techniczna | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| 1. | Materac obszyty materiałem skóropodobnym łatwozmywalnym. | TAK |  |
| 2. | Dół materaca antypoślizgowy. | TAK |  |
| 3. | Wypełnienie z pianki poliuretanowej wysokoelastycznej. | TAK |  |
| 4. | Wzmacniane narożniki. | TAK |  |
| 5. | Wymiar 200x120x5 cm. | TAK |  |
| 6. | Pokrowiec materaca zamykany na zamek błyskawiczny. | TAK |  |
|  **17. Drabinka gimnastyczna** |
| L.p. | Specyfikacja techniczna | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| 1. | Drabinka pojedyncza. | TAK |  |
| 2. | Wymiary 195x90 cm. | TAK |  |
| 3. | Testowana do 200 kg. | TAK |  |
| 4. | Boki wykonane z drewna iglastego lakierowanego 3 krotnie. | TAK |  |
| 5. | Szczeble wykonane ze specjalnej sklejki 40x30 mm. | TAK |  |